|  |  |
| --- | --- |
| Töö nimi | S29122009 |
| Trimble Survey Controller | v12.45 |
| Mõõdistamise kuupäev | 2009-12-29 |
| Pikkus ühikud | Meetrid |
| Nurga ühikud | Kraadid |
| Lubatud horisontaalne viga | 0.050 |
| Lubatud vertikaalne viga | 0.020 |
| Vea kontroll horisontaalne/vertikaalne | Mõlemad |

| **Name** | **Δ X** | **Δ Y** | **Z** |
| --- | --- | --- | --- |
| DK-4 | -0.006 | -0.005 | 82.423 |
| SK-4 | -0.019 | -0.019 | 83.188 |
| SK-3 | 0.004 | -0.023 | 82.493 |
| DK-2 | 0.007 | 0.014 | 82.380 |
| DK-3 | -0.009 | -0.021 | 82.205 |
| DK-1 | -0.013 | 0.016 | 81.808 |
| SK-2 | -0.019 | 0.012 | 81.941 |
| SK-1 | -0.002 | 0.009 | 81.539 |
| SKV-1 | 0.022 | -0.027 | 80.473 |
| R-1 | -0.009 | 0.003 | 81.767 |
| SK-17 | 0.018 | 0.007 | 81.843 |
| ÕP-1 (ENS 3) | 0.013 | -0.001 | 81.814 |
| PVK-1 | 0.015 | 0.008 | 81.895 |
| DK-6 | -0.008 | 0.009 | 81.891 |
| SK-16 | 0.005 | 0.017 | 81.712 |
| KV-2 | -0.013 | 0.000 | 80.991 |
| SKV-2 | -0.015 | 0.008 | 80.368 |
| R-2 | -0.001 | 0.016 | 81.836 |
| SK-5 | 0.011 | 0.004 | 80.880 |
| SK-6 | 0.013 | 0.004 | 81.780 |
| RESTKAEV | 0.005 | 0.007 | 81.706 |
| RESTKAEV | 0.009 | -0.005 | 81.705 |
| RESTKAEV | 0.004 | 0.001 | 81.765 |
| RESTKAEV | -0.011 | -0.008 | 81.819 |
| RESTKAEV | -0.015 | 0.001 | 82.080 |
| SK-8 | 0.005 | 0.008 | 82.025 |
| RESTKAEV | -0.019 | 0.004 | 82.371 |
| KV-1 | 0.005 | -0.022 | 82.116 |
| K-1 | 0.020 | 0.000 | 82.288 |
| R-1 | 0.014 | 0.009 | 82.160 |
| SK-10 | -0.006 | 0.012 | 82.362 |
| SK-9 | -0.003 | 0.008 | 81.971 |
| K-2 | 0.020 | 0.002 | 82.260 |
| K-3 | 0.005 | 0.021 | 82.187 |
| SK-11 | 0.011 | -0.006 | 82.208 |
| DK-5 | -0.006 | -0.017 | 81.919 |
| K-4 | -0.013 | -0.005 | 81.928 |
| SK-7 | - | - | - |
| SK-12 | - | - | - |
| SK-14 | - | - | - |
| SK-15 | - | - | - |
| M-1 | - | - | - |
| MK-1 | - | - | - |