|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| AS Eesti TelekomValge 16, 19095 TallinnRegistrikood 10234957 |

 |

**PROJEKTI KOOSKÕLASTUS NR 23685054**

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **KOOSKÕLASTUSE TELLIJA** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Kliendinumber | 828844 |
| Isikukood/Registrikood | 10769210 |
| Nimi | OÜ KESKKONNAPROJEKT |
| Kontaktisik | PIRET ERELINE    Telefon 5130618 |
| e-post | piret.ereline@keskkonnaprojekt.ee |
| Aadress | RINGTEE TN 12, TARTU, TARTUMAA  |
| Objekti asukoht ja projekti nimi | Viljandi vald, Viljandimaa : Iva tee teeprojekti tööprojekti projekteerimine km-l 0,003-1,468.  |
| Projekti/töö nimetus | Iva tee teeprojekti tööprojekti projekteerimine km-l 0,003-1,468.  |
|  |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Kooskõlastamisele esitatud dokumendid |

|  |  |
| --- | --- |
| Info fail | T-3.1 Vertikaalplaneering ja tehnovorgud M 1-500.pdf |
| Info fail | T-3.2 Vertikaalplaneering ja tehnovorgud M 1-500.pdf |
| Info fail | T-3.3 Vertikaalplaneering ja tehnovorgud M 1-500.pdf |
| Info fail | T-3.4 Vertikaalplaneering ja tehnovorgud M 1-500.pdf |
| Info fail | T-4.1 Pikiprofiil PK 0+00 - PK 07+25 M 1-1000.pdf |
| Info fail | T-4.2 Pikiprofiil PK 6+50 - PK 14+75 M 1-1000.pdf |
| Info fail | T-5.1 Tuupsed ristloiked loige A-A.pdf |
| Info fail | T-5.2 Tuupsed ristloiked loige B-B.pdf |
| Info fail | Tehnilised\_tingimused\_kinnitusleht.pdf |
| Info fail | Tehnilised\_tingimused.pdf |
| Info fail | TP\_0620\_tookirjeldus\_valgustus.doc |
| Projektjoonis | T-3\_Vertikaalplaneering\_tehnovorgud 12\_01\_15.dgn |
| Projekti seletuskiri | TP\_0620\_tookirjeldus\_teed.doc |

 |
|   |   |
| Elioni kaubamärgi all teenuseid osutav AS Eesti Telekom (edaspidi "Elion") seisukohad esitatud dokumentide kooskõlastamisel: |
| Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast: | jah |
| Töid võib teostada ainult Elioni volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel | jah |
| Info tööloa saamiseks telefoninumbril | 5030055 |
| Maa-alal paikneb Elionile kuuluv liinirajatis | KaablikanalisatsioonMaakaabel |
| Projekt kooskõlastatakse märkustega | Enne töödega alustamist kutsuda kohale Eesti Telekom AS järelvalvespetsialist olemasolevate kaablitrasside asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ning trasside mahamärkimiseks looduses. Sidekommunikatsioonide kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi. Ristumistel maakaablitega kaitsta kaablid lõhestatud kaitsetoruga järelvalvespetsialisti juuresolekul. Kaevetööde käigus sidekommunikatsioonide lõhkumisega seotud kulud kannab tööde teostaja. Enne lahti kaevatud sidekommunikatsioonide kinni ajamist kutsuda kohale Elioni järelevalvespetsialist kontrollimaks sidetrasside korrasolekut.  |

Kooskõlastus kehtib kuni 12.01.2016

|  |  |
| --- | --- |
| Kooskõlastuse võttis vastu | Kooskõlastuse andis |
| PIRET ERELINE | AS EESTI TELEKOM |
|   | Remo Toodo |
|   | e-post: remo.toodo@elion.ee |
|  |  |
|   | telefon: 4349301 |